**Инструкция по пользованию**

**охранно-пожарной сигнализацией**

**1. Постановка на охрану.**

1.1. Закрыть все окна и внутренние двери помещения.

1.2. Удалить всех посторонних лиц из помещения.

1.3. Позвонить оператору по номеру: **(4725)44-60-64** или **+7(919)435-77-25**, сообщить дежурному оператору ПЦН наименование объекта и фамилию сдающего сигнализацию человека.

1.4. Поднести ключ ***TOUCH MEMORY*** к считывателю и подержать одну секунду, пока прибор не начнёт подавать короткие звуковые сигналы **(60 секунд на выход)**.

1.5. Выйти из помещения через входную дверь и закрыть её.

а) Если выносной световой индикатор загорелся красным светом, то объект принят под охрану.

б) Если выносной световой индикатор начал мигать, то повторить процедуру сдачи заново.

**2. Снятие с охраны.**

2.1. Открыть входную дверь.

2.2. Поднести ключ ***TOUCH MEMORY*** к считывателю.

2.3. Позвонить оператору, сообщить наименование объекта и фамилию снимающего сигнализацию с охраны.

**3. Проверка тревожной сигнализации.**

3.1. Позвонить дежурному оператору ПЦН по номеру: **(4725)44-60-64** или **+7(919)435-77-25** и сообщить о намерении проверки тревожной кнопки, наименование объекта и фамилию проверяющего.

3.2. Нажать тревожную кнопку.

3.3. Получить подтверждение от дежурного оператора ПЦН о получении сигнала «тревога».

3.4. Поднести ключ ***TOUCH MEMORY*** к считывателю несколько раз, до тех пока световой индикатор *«тревога»* на приборе перестанет мигать.

**4. Правила пользования пожарной сигнализацией.**

4.1. Если в дневное время прибор подаёт сигналы пожарной тревоги (красный индикатор *«пожар»* мигает на приборе), поднести ключ ***TOUCH MEMORY*** к считывателю несколько раз до тех пор, пока не перестанет подавать сигналы тревоги прибор и выносная сирена.

4.2. Устранить очаг возгорания или задымлённости в помещении. Световые индикаторы на всех дымовых датчиках должны погаснуть (≈ 3 минуты с момента срабатывания пожарной сигнализации).

4.3. Поднести ключ ***TOUCH MEMORY*** к считывателю несколько раз, до тех пор, пока световой индикатор *«пожар»* на приборе перестанет мигать. Позвонить дежурному оператору ПЦН.